Neuer Aquafilter schont Sterilgut und Autoklaven
Hygienespezialist Euronda stellt den Aquafilter zur Herstellung von demineralisiertem Wasser (aqua dem) in neuer Version vor. Verbessert wurden das Handling und die Sicherstellung optimaler Wasserqualität.
Die Verwendung von aqua dem erhöht die Lebensdauer von Instrumenten und Autoklaven . Es schützt Sterilgut und Autoklaven bei der Sterilisation vor Verunreinigungen durch im Wasser gelöste Teilchen.
Ein neuer Sensor im Aquafilter signalisiert das Nachlassen der Filterleistung frühzeitig. Er ermöglicht einen planbaren Austausch der Mischbettharzpatronen, bevor deren Leistung vollständig erschöpft ist. Zusätzlich verhindert ein mechanischer Filter die Durchleitung von Partikeln im demineralisierten Wasser. 
Ein neues Gehäuse vereinfacht die Aufstellung des Gerätes. So lässt sich der Wasserfilter bequem an der Wand befestigen oder - ohne Montageaufwand - als Tischgerät verwenden. Der Austausch der Filterpatronen wurde ebenfalls erleichtert. 
Ein oder zwei Euronda-Autoklaven vom Typ E9 Recorder versorgt der Aquafilter parallel und automatisch mit Speisewasser für die Sterilisation. Alternativ ist der Anschluss an Kleinsterilisatoren anderer Hersteller möglich. Damit das problemlos klappt liegen dem Gerät verschiedene Anschlüsse bei.
Die Wasseraufbereitung mit dem Euronda Aquafilter entspricht der für Kleinsterilisatoren gültigen Norm EN 13060. Er ersetzt das bisherige Modell ab 2015. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt unverändert bei 480,- Euro. 
Euronda stellt Zahnärzten und Handel den neuen Aquafilter vom  10. – 14. März auf der Dentalschau IDS in Köln vor: Halle 10.1 | Stand A030-B031

 [[1.627]] Zeichen mit Leerzeichen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt für weitere Auskünfte 
EURONDA Deutschland - Guido Neuenfeldt 
Tel. 02505 9389-11 - E-Mail news@euronda.de